**Принтер трафаретной печати SP pneumatic 550**

Принтер трафаретной печати с пневмоприжимом для нанесения паяльной пасты или клея на печатные платы для поверхностного монтажа. Устройство представляет собой полуавтоматический принтер для равномерного и точного нанесения паяльной пасты, в комплекте с которым поставляется устройство натяжения с возможностью регулирования степени натяжки по осям Х и Y. Оснащено пневмоприжимами ракеля к трафарету, а также печатной платы к нему





Максимальные размеры печатной платы - 584х736 мм;

Максимальные размеры трафарета - 600х760 мм;

Повторяемость процесса - ± 10 мкм;

Ход для настройки совмещения трафарета и печатной платы по осям XYƟ - ± 12,5 мм;

Ход настройки отделения ПП от трафарета по оси Z - 19 мм;

Регулировка по углу - ± 5 градусов.

Габариты оборудования - 840х1120х2350 мм;

Пневмопитание - 4-6 бар